**广州南方学院 实验室家具 项目用户需求书**

**一、采购范围**

1.数量清单如下，项目预算为\*\*\*元

| **序号** | **设备名称** | **数量** | **单位** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌椅 | 2 | 套 |
| 2 | 椅 | 60 | 把 |
| 3 | 多层板衣帽柜① | 1 | 组 |
| 4 | 多层板衣帽柜② | 1 | 组 |
| 5 | 白橡木原木柜子①（201课室、203课室） | 2 | 组 |
| 6 | 白橡木原木柜子②（201课室、203课室） | 2 | 组 |
| 7 | 白橡木原木柜子③（201课室、203课室） | 2 | 组 |
| 8 | 多层板柜子①（111课室） | 1 | 组 |
| 9 | 多层板柜子②（111课室） | 1 | 组 |
| 10 | 多层板柜子③（223课室） | 1 | 组 |
| 11 | 讲台高脚凳 | 13 | 张 |
| 12 | 落地镜 | 27 | 面 |

2.供应商需完成如下事项：

供应商报价需包括设备及相关附件的采购、试验、包装、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料的提供）、保修期保障、其它费用等一切支出。

**二、商务需求**

1.对供应商的资格要求：

对供应商的资格要求：具备独立法人资格；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

2.投标人管理体系：投标人是通过IS09001质量管理体系认证，ISO14001环境质量体系认证及ISO45001职业健康及安全管理体系认证，且所有证书在有效期内。

3.投标人需提供所投设备制造商针对本项目的授权文件原件。

4.包装要求：内用防磨泡沫，外用硬纸，按类型堆放。

5.运输要求：采用全国性专业货运公司或铁路运输部门承运，能确保产品安全，准时到达目的地。

6.安装要求：安装人员必须是经过专业培训的专业人员，安装技术及操作过程符合行业安全规范，安装过程将严格按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全。

7.合同签字生效后，以甲方发出书面通知之日起，60个日历天内将货物运达目的地并安装完毕。

8.付款方式：

（1）工程安装完工后，甲乙双方办理正式竣工验收及结算手续后，甲方于30个工作日内支付结算款的95%。

（2）余款5%作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后30个工作日内无息向乙方结清余下货款。

**三、技术参数及要求**

（一）技术参数要求：

| **序号** | **设备名称** | **基本性能要求** | **数量** | **单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌椅 | 1800\*1000\*800H，实木，配套官帽椅 | 2 | 套 |
| 2 | 椅 | 可叠放，黑色 | 60 | 把 |
| 3 | 多层板衣帽柜① | 木质结构，多层板，饰面颜色：金橡木，材料厚度要求：顶板跟层板厚度25厘，其余为18厘。  上层为置物格，下层为衣帽柜。  参考尺寸：4100W\*600D\*2400H | 1 | 组 |
| 4 | 多层板衣帽柜② | 木质结构，多层板，饰面颜色：金橡木，材料厚度要求：顶板跟层板厚度25厘，其余为18厘。  上层为置物格，下层为衣帽柜。  参考尺寸：5740W\*600D\*2400H | 1 | 组 |
| 5 | 白橡木原木柜子①（201课室、203课室） | 定制放置乐器的柜子，白橡木原木，参考尺寸：6600W\*550D\*3300H | 2 | 组 |
| 6 | 白橡木原木柜子②（201课室、203课室） | 定制放置乐器的柜子，白橡木原木，参考尺寸：8500~8600W\*400D\*900H | 2 | 组 |
| 7 | 白橡木原木柜子③（201课室、203课室） | 定制放置乐器的柜子，白橡木原木，参考尺寸：6070~6090W\*450D\*1100H | 2 | 组 |
| 8 | 多层板柜子①（111课室） | 定制乐器柜，木质结构，多层板，饰面颜色：金橡木，材料厚度要求：顶板跟层板厚度25厘，其余为18厘。  参考尺寸：3800W\*600D\*2700H | 1 | 组 |
| 9 | 多层板柜子②（111课室） | 定制乐器柜，木质结构，多层板，饰面颜色：金橡木，材料厚度要求：顶板跟层板厚度25厘，其余为18厘。  参考尺寸：5400W\*600D\*2700H | 1 | 组 |
| 10 | 多层板柜子③（223课室） | 定制乐器柜，木质结构，多层板，饰面颜色：金橡木，材料厚度要求：顶板跟层板厚度25厘，其余为18厘。  参考尺寸：4300W\*600D\*2400H | 1 | 组 |
| 11 | 讲台高脚凳 | 可升降，高至77-85cm，可旋转，有搁脚面 | 13 | 张 |
| 12 | 落地镜 | 规格：155\*45，可移动 | 27 | 面 |

**四、服务需求**

（一）乙方交付的产品质量保证期为1年，自该产品经甲方验收合格签字之日起算。

（二）自质量保证期到期之日起，由供应商提供不少于4年免费保修服务（另有特别说明的，按其要求执行）。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

音乐系

2021年7月17日

附家具参考图片：

1. 桌椅



2.椅



3-4.衣帽柜



5-7.白橡木原木柜子



8-9.多层板柜子



10.多层板柜子



11.讲台高脚凳



12.落地镜